**试卷编号：839**

所属科目：计算机基础

试卷方案：综合测试１

试卷总分：310分

共有题型：5种

**一、单选 共50题 （共计150分）**

第1题 （3.0分） 题号:9462 难度:中 第7章

南京大学的网址是“http：//www.nju.edu.cn”，其中“edu”代表的意思是( )

A:政府部门

B:中国

C:教育机构

D:科研机构

答案：C

第2题 （3.0分） 题号:8572 难度:中 第7章

OSI模型的最高层是( )，最低层是( )。

A:网络层/应用层

B:应用层/物理层

C:传输层/链路层

D:表示层/物理层

答案：B

第3题 （3.0分） 题号:6209 难度:中 第5章

如下所列的任务不能用Photoshop制作的是( )。

A:邮票

B:贺卡

C:平面广告

D:VR场景

答案：D

第4题 （3.0分） 题号:10450 难度:中 第7章

有关HTML的说法中，以下正确的是( )。

A:HTML是一个纯文本文件

B:HTML是一个可执行的文件

C:HTML只能在Word环境中编制

D:HTML文件的扩展名只能是.htlm

答案：A

第5题 （3.0分） 题号:8456 难度:中 第7章

Intranet是基于TCP/IP协议的网络，又称为( )

A:互联网

B:外部网

C:内部网

D:都不是

答案：C

第6题 （3.0分） 题号:6551 难度:中 第5章

下面的文件格式( )不是图形图像的存储格式。

A:.docx

B:.jpg

C:.gif

D:.bmp

答案：A

第7题 （3.0分） 题号:9417 难度:中 第7章

某智能化医院管理为住院病人佩戴具有监控其脉搏、血压、卡路里燃烧变化率指标的胸牌，以便在监控中心实时把握住院病人可能的异常变化，这种"可穿戴"胸牌与监控中心最合理的通信方式是( )

A:Wi-Fi模块与无线路由器

B:红外模块与红外感应器

C:蓝牙模块与蓝牙接收器

D:通过串口进行有线通信

答案：A

第8题 （3.0分） 题号:321 难度:中 第1章

计算机当前的应用领域无所不在，但其应用最早的领域却是( )。

A:数据处理

B:科学计算

C:人工智能

D:过程控制

答案：B

第9题 （3.0分） 题号:7494 难度:中 第6章

微型计算机键盘上的Shift键称为( )

A:回车换行键

B:退格键

C:换档键

D:空格键

答案：C

第10题 （3.0分） 题号:7422 难度:中 第6章

软盘不能写入只能读出的原因是( )

A:新盘未格式化

B:已使用过的软盘片

C:加了写保护

D:以上均不正确

答案：C

第11题 （3.0分） 题号:4787 难度:中 第3章

已知某款主板使用南北桥芯片组结构，如果某块芯片安装了散热 片，则该芯片很可能是( )。

A:南桥芯片

B:北桥芯片

C:BMCH模块

D:FWH模块

答案：B

第12题 （3.0分） 题号:1968 难度:中 第2章

二进制数1001相对应的十进制数应是( )。

A:9

B:7

C:8

D:6

答案：A

第13题 （3.0分） 题号:7582 难度:中 第6章

下列关于库的认识，正确的是( )。

A:库中的文件夹是不能共享的

B:库中删除过的文件夹是不能再加入库的

C:库中的文件夹是可以删除的

D:在库中删除文件夹后，原来的文件夹就被删除了

答案：C

第14题 （3.0分） 题号:1466 难度:中 第2章

十进制数57转换成无符号二进制整数是( )。

A:111001

B:110101

C:110011

D:110111

答案：A

第15题 （3.0分） 题号:4057 难度:中 第3章

通常将运算器和( )合称为中央处理器，即CPU.

A:存贮器

B:输入设备

C:输出设备

D:控制器

答案：D

第16题 （3.0分） 题号:7008 难度:中 第6章

windows7中设置某文件夹共享属性时，可以选择的三种访问类型：完全控制、更改和( )。

A:读取

B:共享

C:不完全

D:禁止

答案：A

第17题 （3.0分） 题号:3184 难度:中 第3章

磁盘清理程序的功能是( )。

A:推荐可删除的文件

B:查找磁盘物理错误并尽可能恢复

C:清除碎片空间，重组磁盘

D:压缩磁盘，获取更多磁盘空间

答案：A

第18题 （3.0分） 题号:6779 难度:中 第5章

用来表示声音强度的单位是( )。

A:Md

B:Cd

C:KHz

D:dB

答案：D

第19题 （3.0分） 题号:3871 难度:中 第3章

目前市场上大多数的声卡采用( )总线.

A:ISA

B:PCI

C:AGP

D:AMR

答案：B

第20题 （3.0分） 题号:4717 难度:中 第3章

学生购买了一台计算机CPU字长为4个字节，这表示着它( )。

A:能处理的数值最大为4位十进制数9999

B:能处理的字符串最多为4个英文字母组成

C:在CPU中作为一个整体加以传送处理的代码为32位

D:在CPU中运行的结果最大为2的32次方

答案：C

第21题 （3.0分） 题号:10061 难度:中 第7章

下列无线通讯技术中，传输距离最短的是( )

A:蓝牙

B:3G

C:GSM

D:Wi-Fi

答案：A

第22题 （3.0分） 题号:7612 难度:中 第6章

下列软件名称和功能的对应关系中，正确的是( )。

A:Oracle压缩软件

B:BitComet下载工具软件

C:Premiere克隆安装工具

D:PQmagic视频播放工具

答案：B

第23题 （3.0分） 题号:7079 难度:中 第6章

把Windows7当前活动窗口的信息复制到剪贴板，应按下( )。

A:Alt+PrintScreen

B:Ctrl+PrintScreen

C:Shift+ PrintScreen

D:PrintScreen

答案：A

第24题 （3.0分） 题号:5817 难度:中 第5章

Photoshop中( )滤镜可以用来去掉扫描照片上斑点，使图像更清晰。

A:素描―水彩画笔

B:模糊一高斯模糊

C:艺术效果一海绵

D:杂色—去斑

答案：D

第25题 （3.0分） 题号:9603 难度:中 第7章

输入用户名和密码登录web系统，关闭系统页面后，在短时间内不用重新登录还可进入系统，这是因为用户名和密码的信息被临时保存在( )

A:Cookie

B:数据库

C:Web服务器

D:日志文件

答案：C

第26题 （3.0分） 题号:8986 难度:中 第7章

关于HTML文件说法错误的是( )。

A:HTML文件是一个包含标记的文本文件

B:这些标记告诉浏览器怎样显示这个页面

C:HTML文件必须以.htm为扩展名

D:HTML文件可以用一个简单的文本编辑器创建

答案：C

第27题 （3.0分） 题号:2451 难度:中 第2章

一个汉字的机内码与国标码之间的差别是( )。

A:前者各字节的最高位二进制值各为1,而后者为0

B:前者各字节的最高位二进制值各为0,而后者为1

C:两者各字节的最高位二进制值均为0

D:两者各字节的最高位二进制值均为1

答案：A

第28题 （3.0分） 题号:6962 难度:中 第6章

Windows XP 系统是( )。

A:单用户单任务系统

B:单用户多任务系统

C:多用户多任务系统

D:多用户单任务系统

答案：B

第29题 （3.0分） 题号:1306 难度:中 第2章

十进制数"13"， 用三进制表示为( )。

A:101

B:110

C:111

D:112

答案：C

第30题 （3.0分） 题号:2523 难度:中 第2章

“明修栈道、暗渡陈仓”反映的是信息具有( )。

A:时效性

B:共享性

C:真伪性

D:传递性

答案：C

第31题 （3.0分） 题号:1721 难度:中 第2章

512MB=( )B。

A:2的19次方

B:2的29次方

C:2的39次方

D:2的49次方

答案：B

第32题 （3.0分） 题号:4127 难度:中 第3章

微机中运算器位于( )内部.

A:主板芯片组

B:CPU

C:硬盘

D:内存

答案：B

第33题 （3.0分） 题号:4788 难度:中 第3章

已知某款主板使用南北桥芯片组结构，与CPU较密切的芯片是( )

A:南桥芯片

B:北桥芯片

C:BMCH模块

D:FWH模块

答案：B

第34题 （3.0分） 题号:7840 难度:中 第6章

运行磁盘碎片整理程序可以( )

A:增加磁盘的存储空间

B:找回丢失的文件碎片

C:加快文件的读写速度

D:整理破碎的磁盘片

答案：C

第35题 （3.0分） 题号:1535 难度:中 第2章

与十进制数291等值的十六进制数为( )

A:123

B:213

C:231

D:132

答案：A

第36题 （3.0分） 题号:1836 难度:中 第2章

用32位来表示颜色，则可表示的颜色数为( )。

A:512M

B:1024M

C:2048M

D:4096M

答案：D

第37题 （3.0分） 题号:3783 难度:中 第3章

控制器主要由指令部件、时序部件和( )部件组成.

A:运算器

B:程序计数器

C:存储部件

D:控制部件

答案：D

第38题 （3.0分） 题号:6394 难度:中 第5章

下列关于矢量图和位图的说法中，正确的是( )

A:在计算机中只能加工位图

B:矢量图适合用在照片和复杂图像上

C:位图放大后容易失真

D:矢量图是由像素组成的

答案：C

第39题 （3.0分） 题号:4744 难度:中 第3章

一个 SATA 接口最多可以连接( )台 Sata 设备

A:1

B:2

C:3

D:4

答案：A

第40题 （3.0分） 题号:91 难度:中 第1章

MIS是( )

A:决策支持系统

B:数据库管理系统

C:管理信息系统

D:计算机辅助设计

答案：C

第41题 （3.0分） 题号:3326 难度:中 第3章

关于CPU外频和前端总线频率FSB说法正确的是( )。

A:外频与前端总线频率一定相等

B:外频与前端总线频率一定不相等

C:外频与前端总线频率无关

D:主流CPU的前端总线频率为外频的两或四倍

答案：D

第42题 （3.0分） 题号:7196 难度:中 第6章

当选定文件后，下列操作中( )可以彻底删除文件而不放到回收站.

A:在键盘上按DEL键

B:用鼠标右键单击该文件夹,打开快捷菜单,然后选择"删除"命令

C:在"文件"菜单中选择"删除"命令

D:在键盘上按SHIT+DEL,然后确定

答案：D

第43题 （3.0分） 题号:8332 难度:中 第7章

Gb/s的正确含义是( )。

A:每秒兆位

B:每秒千兆位

C:每秒百兆位

D:每秒万兆位

答案：B

第44题 （3.0分） 题号:1569 难度:中 第2章

若要用二进制数表示十进制数的0到9999，则至少需要( )位

A:14

B:15

C:16

D:17

答案：A

第45题 （3.0分） 题号:397 难度:中 第1章

计算机在医疗诊断、定理证明、模式识别、智能检索、语言翻译上的应用属于计算机应用领域中的( )。

A:人工智能

B:过程控制

C:计算机辅助

D:数据处理

答案：A

第46题 （3.0分） 题号:8948 难度:中 第7章

访问WWW网时，使用的应用层协议为\_( )。

A:HTML

B:HTTP

C:FTP

D:SMTP

答案：B

第47题 （3.0分） 题号:4750 难度:中 第3章

一个计算机指令用来

A:对计算机进行控制

B:规定计算机完成一个完整的任务

C:规定计算机执行一个基本操作

D:对数据进行运算

答案：C

第48题 （3.0分） 题号:6610 难度:中 第5章

显示器的重要技术指标是( )。

A:对比度

B:灰度

C:分辨率

D:色彩

答案：C

第49题 （3.0分） 题号:6724 难度:中 第5章

以下软件中，不属于视频播放软件的是( )。

A:QuickTime Player

B:Media Player

C:Winamp

D:超级解霸

答案：C

第50题 （3.0分） 题号:6379 难度:中 第5章

下列关于Photoshop中通道的说法正确的是( )。

A:通道可以创建Alpha通道

B:通道不能创建选区

C:通道不能创建路径

D:通道没有色彩的概念

答案：A

**二、Windows 共2题 （共计66分）**

第1题 （8.0分） 题号:13 难度:中 第1章

要求：以下所有设置均在点击【答题】按钮打开的虚拟界面中完成，真实环境中操作不得分。

1、关闭显示器的夜间模式。

2、关闭远程桌面。

3、设置鼠标的主按钮为“右”键。

4、关闭媒体和设备的自动播放功能。

5、设置网络配置类型为“专用”网络。

6、取消锁定任务栏。

7、关闭自动设置时间。

8、将短时间格式设置为“上午 9:30”。

第2题 （58.0分） 题号:49 难度:中 第1章

要求：以下所有设置均在点击【答题】按钮打开的虚拟界面中完成，真实环境中操作不得分。

一、时间和语言

1.手动设置当前日期和时间为:“2023年10月1日，0:00”

2.开启自动调整夏令时

3.设置区域格式为“中文(简体汉字，香港特别行政区)”

4.更改短时间格式为“上午 09:30”

二、个性化

1.将背景更改为纯色，选择颜色“兰花紫色”

2.锁屏图片设置为“石窟”

3.设置在“开始”菜单上显示更多磁贴

4.开启使用小任务栏按钮

三、系统设置

1.更改文本、应用等项目的大小设置为“150%”

2.设置显示分辨率为“1366\*768”

3.开启“在时间线中显示建议”

4.设置当此设备自动开启或关闭平板模式时为:“不询问我，始终进行切换”

四、网络和Internet

1.开启“按流量计费的连接”

2.设置IPv4地址

IPv4地址：192.168.50.10

IPv4子网前缀长度：3

IPv4网关：192.168.50.1

五、更新和安全

1.window安全中心，病毒和威胁防护改为完全扫描

2.病毒和威胁防护设置，云提供的保护开启

3.打开防火墙和网络保护中的专用网络防火墙

**三、网络 共2题 （共计14分）**

第1题 （7.0分） 题号:21 难度:中 第1章

---------------------------------------------------------------------

请在打开的窗口中，进行下列操作，完成所有操作后，请关闭窗口。

注：试题中如果要求添加附件，请考生自己建立相应文件并附加。

---------------------------------------------------------------------

发送一封新年祝福邮件

1、邮箱地址为happyNew@year.com

2、同时抄送给小王，邮箱为xiaowang@abc.com

3、邮件的主题为“虎年大吉”

4、邮件内容为“新年好，虎年快乐”

5、设置邮箱文字大小为“中号”

发完邮件并保存好参数后退出邮箱

第2题 （7.0分） 题号:36 难度:中 第1章

---------------------------------------------------------------------

请在打开的窗口中，进行下列操作，完成所有操作后，请关闭窗口。

---------------------------------------------------------------------

1、将主页另存为（网页，仅HTML格式）“科技小知识”，保存到当前试题文件夹内。

2、将主页添加到收藏夹链接目录下，名称为“科技小知识查询”。

3、打开主页中“无人飞机的分类”链接界面，将该页面以文本文件的格式保存到当前试题文件夹下，命名为“wrfj.txt”。

**四、Photoshop 共1题 （共计40分）**

第1题 （40.0分） 题号:54 难度:中 第1章

说明：

1.使用Photoshop在文件PS1.PSD中进行操作。

2.操作完成效果如样张所示。

3.全部操作完毕后文件大小超过5M不得分。

4.全部操作完毕后使用存储命令保存并退出，不保存不得分。

操作：

1.设置图像为800×800像素、分辨率72、背景颜色为#e2f0e6的文件；

2.新建图层，在画面中心绘制500×200像素、圆角半径为50像素的圆角矩形

选区，对该圆角矩形选区进行描边，描边宽度为5像素，颜色为黑色，

位置为"内部"；

3.将圆角矩形复制旋转90度；

4.输入文字"奖"，字体为"黑体"，大小为150，颜色为#ffe0e0，

移动其位置于左上角，为文字添加"斜面和浮雕"图层样式，

参数为：深度300%、大小7像素、软化0像素、角度90度、高度60度、高光不透

明度100%、阴影不透明度100%；

5.插入图片“蒙版.jpg”，调整为适当大小，使用自定形状工具“增幅3”添加如样张所示蒙版

注意：

1.只能建立一个文字图层。

2.不能对所有文字做变换操作。

3.文字内容不能包含任何空格或者其它符号。

4.全部文字内容的字体、大小、仿粗体、仿斜体、段落左缩进参数必须是按题目要求统一。

5.不得修改题目原图的其他属性，包括颜色深度、颜色模式、图像尺寸、分辨率等。

**五、程序设计 共2题 （共计40分）**

第1题 （20.0分） 题号:357 难度:中 第1章

/\*--------------------------------------------------------------------------

【程序设计】

----------------------------------------------------------------------------

题目：有一个数列的前3个数为1、3、4，以后每一个数都是其前三个数之和。输入n(n>3)，求这个数列的第n个数。

测试输入：4

测试输出：8

----------------------------------------------------------------------------

注意：请勿改动程序中的其他内容。

---------------------------------------------------------------------------\*/

#include <stdio.h>

void main()

{

int i,n,a1=1,a2=3,a3=4,a4;

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Program\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* End \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

printf("%d\n",a4);

}

答案： scanf("%d",&n);

for(i=4;i<=n;i++)

{

a4=a1+a2+a3;

a1=a2;

a2=a3;

a3=a4;

}

第2题 （20.0分） 题号:10 难度:中 第2章

/\*-------------------------------------------------------

【程序设计】

---------------------------------------------------------

题目:输入一个1000以内的三位数，找出小于这个三位数且个位数字

与十位数字之和除以10所得的余数等于百位数字的数，并输出

满足条件的数字之和。

输入输出格式参见样张。

------------------------------------------------------------------------

注意：请勿改动程序中的其他内容。

----------------------------------------------------------------------\*/

#include<stdio.h>

int main()

{

int a,b,c,d,i,j,sum=0;

scanf("%d",&j);

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Program\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* End \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

printf("%d\n",sum);

}

答案： for (i=100;i<j;i++)

{

a=i/100;

b=(i-a\*100)/10;

c=i-a\*100-b\*10;

d=(c+b)%10;

if (d==a)

sum=sum+i;

}